

1. Общие требования

Инструкция разработана в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и зданий складского назначения МАУ «СШ №4» г. Улан-Удэ»

* 1. Работники МАУ «СШ №4», работающие в складских помещениях, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, пожарным краном) и знать места их расположения.

1. Требования к складским помещениям
   1. Склады МАУ «СШ №4» необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения.
   2. Расстояние до складируемых материалов и оборудования необходимо выдерживать не менее: от светильников - 0,5 м., от оросителей и насадков - 1 м., от пожарных извещателей - 0,6 м.
   3. На дверях с внешней стороны должны быть вывешены таблички с указанием категории.
   4. Помещения классифицируются по взрыво- пожароопасности и классу пожаро- или взрывоопасных зон. У входа в склад и вспомогательные помещения должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность и номера телефонов вызова пожарной охраны, а на видном месте в помещении - инструкции по пожарной безопасности.
   5. В складских помещениях, где хранятся взрывопожароопасные товары, вещества, материалы (лаки, краски, растворители, товары бытовой химии, баллоны с горючими газами и пр.), с внешней стороны дверей, либо ворот обязательно должна быть размещена информационная карточка, которая характеризует пожарную опасность товаров, хранимых в помещениях склада, их количество и необходимые меры, которые должны приниматься при тушении пожара.
   6. Складские помещения МАУ «СШ №4» должны содержаться в чистоте. Уборка помещений от упаковочных материалов и других горючих производственных отходов должна производиться по мере их накопления и обязательно в конце работы каждой рабочей смены.
   7. Аппаратура, предназначенная для отключения электроснабжения на складе должна располагаться вне складского помещения на стенах из негорючих материалов.
   8. Монтаж дежурного освещения, эксплуатация электрических и газовых плит, электронагревательных приборов и монтаж штепсельных розеток в помещениях складов не допускается.
   9. В случае отключения общего освещения во время эвакуации, служащие складов должны руководствоваться самосветящимися знаками пожарной безопасности, которые установлены на путях эвакуации.
   10. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях МАУ «СШ №4» не допускается.
   11. Грузы и материалы, которые разгружены на рампу, к концу смены должны быть убраны.
   12. Все операции, которые связаны с вскрытием тары, проверкой соответствия свойств рабочих смесей пожароопасных жидкостей, должны производиться в помещениях, которые изолированы от мест хранения.
   13. По окончании рабочего дня лицо, ответственное за противопожарный режим складского помещения, или работник, уходящий последним, должен: проверить противопожарное состояние помещения, обесточить имеющееся на складе электрооборудование, закрыть окна и, выходя из помещения, закрыть дверь на ключ и выключить освещение.
2. Требования к хранению материалов
   1. Служащие складских помещений МАУ «СШ №4» обязаны знать правила и нормы складирования и хранения веществ и материалов. При этом должны учитываться показатели их пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также совместимости огнетушащих веществ (приложение №2 ППБ 01-03).
   2. Хранить в складских помещениях вещества и материалы надо с учетом их физико-химических свойств (способность к окислению, воспламенению и самонагреванию при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков однородности и совместимости огнетушащих веществ согласно Приложению № 2 к Правилам противопожарного режима в России № 390 от 25 апреля 2012 г. Исходя из сочетания свойств вещества и материалы могут быть совместимыми либо несовместимыми друг с другом при хранении.
   3. При хранении несовместимых веществ и материалов увеличивается пожарная опасность каждого из материалов и веществ в отдельности, появляются дополнительные проблемы при тушении пожара, ухудшается экологическая обстановка при пожаре, осуществляется реакция материалов друг с другом с образованием опасных веществ.
   4. Вещества и материалы делятся на разряды: безопасные, малоопасные, опасные, особо опасные - в соответствии с потенциальной опасностью вызывать пожар, отравлять среду обитания, усиливать опасные факторы пожара, воздействовать на человека через кожные покровы, слизистые оболочки дыхательных путей (в нормальных условиях и при пожаре).
   5. При стеллажном хранении, хранении в контейнерах стеллажи и контейнеры должны быть сделаны из металла.
   6. При безстеллажном способе хранения материалов их необходимо укладываться в штабеля.
   7. Напротив дверных проемов складских помещений необходимо оставлять свободные проходы шириной, соответствующей ширине дверного проема, но не меньше одного метра, а через каждые 6 метров необходимо оставлять продольные проходы шириной не меньше 0,8 метров.
   8. Места хранения взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывчатые вещества и т.п.) подлежат обязательному согласованию с лицом, отвечающим за обеспечение пожарной безопасности складского помещения. Места хранения таких веществ должны быть специально обозначены знаками.
   9. Тара с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, аэрозольные упаковки необходимо защищать от солнечного и другого теплового воздействия.
   10. Хранение канцелярских принадлежностей допускается совместно с расходниками производственного назначения.
   11. Использованные обтирочные материалы должны собираться в контейнерах из негорючего материала с крышкой. Периодичность сбора отработанных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании смены содержимое указанных контейнеров необходимо удалять за пределы зданий.
   12. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и прочими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в вертикальном положении в металлических шкафах, которые должны быть установлены в специально в этих целях отведенных местах.
3. В складских помещениях МАУ «СШ №4» запрещается:
   1. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в стеклянной таре емкостью более 1 л, в таре без предупреждающих надписей "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня" и т.п.
   2. Хранить в цокольных и подвальных помещениях зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, и прочие взрывопожароопасные вещества и материалы.
   3. В складских помещениях, которые встроены в строения иного назначения, запрещается хранить пожароопасных вещества и материалы (товары бытовой химии в аэрозольной упаковке, лаки, краски, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и т.д.).
   4. Хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.
   5. Оставлять без присмотра подключенные к сети электрические приборы.
   6. Хранить совместно с каучуковыми изделиями в одной секции какие либо другие материалы, вне зависимости от однородности применяемых огнетушащих веществ.
   7. Проводить огневые и прочие пожароопасные работы без наряда-допуска. Запрещается нахождение в помещении лиц, не участвующих в проведении этих работ.
   8. Использование открытого огня и курение в помещении склада.
   9. Прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем.
   10. Применять провода с поврежденной либо потерявшей свои защитные свойства изоляцией.
   11. Использовать светильники с люминесцентными лампами с рассеивателями и отражателями из горючих материалов.
   12. Снимать защитные колпаки и прочие устройства, предохраняющие от выпадения ламп из светильников.
   13. Хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками.
   14. По окончании рабочего дня оставлять открытыми двери, окна и прочие проемы.
   15. Загромождать посторонними предметами (мебелью, оборудованием и др.) эвакуационные пути, подходы и проходы к первичным средствам пожаротушения (к пожарным кранам, огнетушителям).
   16. Убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду с использованием пожароопасных жидкостей (бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей).
   17. Устраивать свалки горючих отходов.
   18. Устройство бытовок, помещений для приема пищи и прочих подсобных служб, устраивать в помещениях складов МАУ «СШ №4» (исключая здания V степе­ни огнестойкости) встроенные помещения не предусмотренные проектом.
4. Содержание средств пожаротушения
   1. Складские помещения МАУ «СШ №4» должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
   2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с общими правилами, установленными для них в МАУ «СШ №4».
   3. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в складских помещениях, которые не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, должны оборудоваться пожарные щиты.
5. Действия работников при пожаре
   1. В случае обнаружения пожара либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам: стационарному - "01", "112"; сотовому, оператор "Мегафон" - "010"; сотовому, оператор "МТС" - "010"; сотовому, оператор "Билайн" - "001" в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию: адрес – ул. Шевченко 150 Б, место возникновения пожара и свою фамилию.
   2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю МАУ «СШ №4» или заменяющему его работнику.
   3. Следовать указаниям назначенных ответственных лиц, а в случае их отсутствия до прибытия подразделений пожарной охраны принимать посильные меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, строго следуя принципу - тушение производить только в том случае, если пути эвакуации доступны для быстрой и безопасной эвакуации из опасной зоны.
   4. Если пожар собственными силами потушить не представляется возможным, место пожара следует оградить от других помещений (закрыть все двери). По возможности исключить приток свежего воздуха (закрыть, где это возможно, окна, форточки).
   5. В случае явной угрозы причинения вреда жизни и здоровью прекратить самостоятельное тушение пожара.
   6. Эвакуация людей:
      1. Соблюдая спокойствие, определить в какой части строения может находиться наиболее безопасный путь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршруту.
      2. По окончании эвакуации доложить руководителю МАУ «СШ №4» о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.
      3. Персонал, задействованный в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие действия: оценивая сложившуюся обстановку принять меры по организации эвакуации работников и посетителей МАУ «СШ №4» из строения по наиболее безопасному пути эвакуации; по завершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание покинули все служащие, не задействованные в тушении пожара.
   7. Действия при прибытии подразделений пожарной охраны
      1. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
      2. Проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых веществ и материалов, обстановке на месте пожара.
      3. Оказывать помощь службе пожаротушения, следовать указаниям руководителя тушения пожара.
   8. Эвакуация материальных ценностей
      1. Эвакуацию материальных ценностей проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы.
      2. Если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  за пожарную безопасность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |